# Новые Правила по охране труда действуют с 22 сентября 2021 года.Комментарий к [постановлению](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D1#a1) Минтруда и соцзащиты от 01.07.2021 № 53

С 22 сентября 2021 г. действуют [Правила](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D2#a2) по охране труда, утв. комментируемым постановлением № 53. Одновременно утратили силу Межотраслевые общие [правила](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D63440%26a%3D80#a80) по охране труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 03.06.2003 № 70.

Рассмотрим существенные нововведения [Правил](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D2#a2) № 53.

## Изменения в главах

**1.** [Правила](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D2#a2) № 53 лаконичнее и состоят из 15 глав и 240 пунктов. Это обусловлено отсутствием дублирования норм, содержащихся в других НПА по охране труда.

Исключены главы «Строительная деятельность», «Эксплуатация деревообрабатывающего оборудования».

**2.** Изменены названия некоторых глав:

- [глава 4](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D27#a27) «Требования к зданиям (помещениям)» называется «Требования к зданиям, сооружениям и помещениям»;

- [глава 6](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D20#a20) «Отопление и вентиляция» - «Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования»;

- [глава 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D28#a28) «Требования к технологическим процессам» - «Требования к производственным процессам. Выполнение работ с повышенной опасностью» и др.

## Появились новые термины

Введены термины, которых ранее не было в законодательстве:

**производственное оборудование** - совокупность различного рода машин и механизмов, оказывающих в процессе производства продукции непосредственное механическое, термическое или химическое воздействие на предмет труда;

**производственный процесс** - совокупность технологических и иных необходимых для производства процессов, рабочих (производственных) операций, включая трудовую деятельность и трудовые функции работающих;

**сильная жара** - максимальная температура воздуха от +30°C и выше;

**сильный мороз** - минимальная температура воздуха от -25°C и ниже;

**техническая эксплуатация капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений** - использование зданий, сооружений и помещений по назначению при систематическом осуществлении комплекса организационно-технических мероприятий по контролю технического состояния элементов здания и соблюдению правил эксплуатации объекта путем проведения технических осмотров, содержанию, техническому обслуживанию и ремонту ([п.3](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D29#a29) Правил № 53).

## Нормы иных действующих НПА по охране труда включены в [главу 1](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D30#a30)

В частности:

1) обязанности при применении женского труда соблюдения норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную, а также запрещение привлечения к труду женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин ([п.9](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D31#a31) Правил № 53);

2) ограничения по привлечению к работе лиц от 14 до 16 лет и работников до 18 лет (пп.[10](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D32#a32), 11 Правил № 53);

3) запрет на подъем и перемещение несовершеннолетними тяжестей вручную, превышающих установленные для них предельные нормы ([п.12](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D33#a33) Правил № 53);

4) установление для определенных категорий работников дополнительных специальных перерывов ([п.14](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D8#a8) Правил № 53).

## Какие новые нормы появились

**1.** Работающие при проведении на дороге ремонтных и других работ должны находиться в одежде повышенной видимости, описание которой определено [постановлением](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D89583%26a%3D2#a2) Минтранса от 28.07.2006 № 27 «Об определении описания одежды повышенной видимости для работников дорожных, строительных и других организаций, выполняющих на дорогах ремонтные и другие работы» ([п.15](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D34#a34) Правил № 53).

**2.** Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудуются умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем, а также:

- дозатором с жидким мылом;

- при необходимости средством дезинфекции для обработки рук;

- полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук ([п.70](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D35#a35) Правил № 53).

##

## Утверждена новая форма наряда-допуска

Новая форма наряда-допуска приведена в [приложении](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D3#a3) к Правилам № 53. Она дополнена:

• [пунктом 5](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D36#a36) «Анализ воздушной среды перед началом и в период производства работ»;

• [пунктом 12](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D37#a37), который заполняется при изменении в составе исполнителей работ.

## Появилась обязанность вести журнал учета выдачи нарядов-допусков

Установлена **обязанность ведения журнала учета выдачи нарядов-допусков**.

Оформленный и выданный наряд-допуск регистрируется в журнале учета выдачи нарядов-допусков. Форма журнала устанавливается в ЛПА.

Сведения, которые должен содержать журнал учета выдачи нарядов-допусков:

• наименование структурного подразделения организации;

• номер наряда-допуска;

• дата выдачи наряда-допуска;

• дата и время проведения работ;

• место и краткое описание работ по наряду-допуску;

• фамилии, инициалы и подписи лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, а также даты подписания;

• фамилия, инициалы и подпись лица, получившего закрытый после выполнения работ наряд-допуск, а также дата получения закрытого наряда-допуска.

В журнале могут быть предусмотрены и другие сведения.

Журнал должен быть **пронумерован, прошнурован, подписан руководителем** организации и **заверен печатью** юрлица (при ее наличии) ([п.101](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D38#a38) Правил № 53).

## Допускается оформление и ведение документов по охране труда в электронном виде

Разрешено оформление и ведение документов по охране труда в электронном виде. При этом программные средства:

1) должны позволять однозначно идентифицировать работников и момент времени внесения записей;

2) должны быть защищены от несанкционированного доступа и внесения изменений в них ([п.22](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Ctx.dll%3Fd%3D465339%26a%3D39#a39) Правил № 53).